INSTRUKCJA WYPEŁNIENIE WNIOSKU O WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ LUB KANALIZACYJNEJ W ZAKRESIE ZAPOTRZEBOWANIA NA WODĘ I ILOŚCI ODPROWADZANYCH ŚCIEKÓW W PRZYPADKU GOSPODARSTW DOMOWYCH
 
Definicja pojęć zgodnie z Prawem Budowlanym
1. budynek mieszkalny jednorodzinny – budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku
1. zabudowa zagrodowa – budynki mieszkalne, budynki gospodarcze lub inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych.

1. ZAPOTRZEBOWANIE NA WODĘ Woda pobierana będzie do celów: 
bytowych w ilości  Qdśr [m3/dobę]:……… / Qhmax [m3/godzinę]: …………q [dm3/s]: ………………
Wyjaśnienie użytych skrótów: 
Qdśr – średniodobowa ilość pobieranej wody 
Qhmax – maksymalna godzinowa ilość pobieranej wody
q – przepływ obliczeniowy wody według PN-92/B-01706 
 
Na jedną osobę przypada dobowe zapotrzebowanie na wodę w ilości  od 150 do 200[l/dobę] co jest równoznaczne z ilością  od 0,15[m3/dobę] do 0,20[m3/dobę] Przykładowe obliczenia: 
Dane: 
0,15[m3/dobę] - dobowe zapotrzebowanie na wodę 
4 [-] – ilość mieszkańców 
 
0. Qdśr =  ilość wody na 1 osobę [m3/dobę] x ilość osób [-] 
Qdśr =  0,15 x 4= 0,60[m3/dobę] 
Qdśr =  0,60 [m3/dobę]
 
0. Qhmax =  Qdśr /24 
Qdśr =  0,60[m3/dobę] 
Qhmax =  0,6[m3/dobę]/ 24 
Qhmax =  0,025 [m3/h] 
 q =  Qhmax /3,6 Qhmax =  0,025[m3/h] q =  0,025[m3/h]/ 3,6 q=  0,007[dm3/s] 
 
1. ILOŚĆ ODPROWADZANYCH ŚCIEKÓW 
Planowany rodzaj odprowadzanych ścieków: □ bytowe  
1. w ilości   	Qdśr [m3/dobę]:……………………… / Qhmax [m3/godzinę]: ………………………… 
Wyjaśnienie użytych skrótów: 
Qdśr – średniodobowa ilość odprowadzanych ścieków - przyjmuje się ilość zgodną ze średniodobową ilością pobieranej wody. 
Qhmax – maksymalna godzinowa ilość odprowadzanych ścieków - przyjmuje się ilość zgodną z maksymalną godzinową ilością pobieranej wody. 
